|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Skaits | Piezīmes |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **BENINI** | | | | |
| 1. | Esošā pārseguma siltinātāja izņemšana un utilizācija /pa daļai / | m² | 428 | b= 50...80mm |
| 2. | Beninu pārseguma tvaiku izolācijas ierīkošana | m² | 428 |  |
| 3. | Beninu pārseguma siltināšana ar PAROC beramo vati | m³ | 128 | b=300mm |
| 4. | Kokmateriāli laipu izveidošanai | m³ | 4.8 |  |
| 5. | Piekļāvumu apdares maina uz lokšņu tēraudu jumta segumiem | tm | 6 |  |
| 6. | Jumta esošo koka konstrukciju apstrāde ar antiseptiķi un pretuguns līdzekļiem | m² | 447 |  |
| 7. | Siltinātas bēniņu tērauda lūkas U≤1.8 W/m2K uzstādīšana | gab | 2 | AR-14 |
| 8. | Locīšanas kāpnes uzstādīšana (b=600mm l=2800mm) | gab. | 2 |  |
| 9. | Koku sienas ar PAROC Linio15 siltumizolāciju  ʎ≤0,037W/mK vai ekvivalents,b=100mm uz karkasa ar apšuvumu uzstādīšana | m2 | 4 | AR-7 |
| **JUMTS** | | | | |
| 10. | Drošības barjeras uzstādīšana (L=6m) | gab. | 17 | Ruukki "MAN STOP" |
| 11. | Lietus ūdens noteku sistēmas demontāža | tm | 229 |  |
| 12. | Lietus ūdens noteku sistēmas montēšana | tm | 229 |  |
| 13. | Logu L-1 demontāža | gab. | 6 |  |
| 14. | Logu L-1 montēšana | gab. | 6 |  |
| 15. | Jumta segums profilētās tērauda loksnes uzstādīšana | m2 | 586.4 |  |
| 16. | Jumta segums demontēšana | m2 | 586.4 |  |
| 17. | Remonts un krāsots koku elementu | m3 | 0.9 |  |
| 18. | Sniega barjera uzstādīšana | tm | 95 |  |
| **VENTILǍCIJA** | | | | |
| 19. | Ventilācijas noplūdes šahtas attīrīšana | tm | 240 |  |
| 20. | Jumtiņa skārda uzstādīšana | gab. | 8 | sk. AR-8 lpp. |
| 21. | Šahtu un dūmeju remonts | gab. | 8 |  |
| **FASǍDE** | | | | |
| 22. | PAROC Linio15 p=130kg/m³, ʎ≤0,037W/mK stiprināšana | m² | 430 | b=120mm |
| 23. | PAROC FAB 3 p=170kg/m3 ʎ≤0,037W/mK stiprināšana | m² | 65 | b=30mm |
| 24. | PAROC FAL1 p=80 kg/m3 ʎ≤0.0401W/mK stiprināšana | m³ | 2.7 | b=100mm |
| 25. | PAROC Linio15 LŠ0,037W/mK vai ekvivalents stiprināšana | m³ | 8.5 | sk. AR-10  sk. AR-1..AR-4 |
| 26. | Apmetums ar sieta ieklāšanu un krāsošanu | m² | 1295 |  |
| 27. | Cokola stiprināšana EPS p≥30kg/m³ ʎ≤0,039W/mK | m² | 14.0 | sk. AR-4,AR-5,AR-12 |
| 28. | Cokola apdare un krāsošana | m² | 46.4 | sk. AR-1..AR-4 |
| 29. | Ķieģeļu mūrēšana | m³ | 0.5 |  |
| 30. | Ārējiem kāpnēm remonts un apdares flīžu | m² | 2 |  |
| 31. | Restes krāsošana | m² | 2 |  |
| 32. | Tērauda skārda demontēšana | m² | 96.6 |  |
| 33. | Tērauda skārda uzstādīšana | m² | 130.0 |  |
| 34. | Balkonu metāla restes krāsošana | gab. | 2 |  |

Iepirkums ir izsludināts EIS . Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties

<https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/42037>