**17.01.20. Jautājums Nr.1**

*Tehniskā specifikācijā iepirkuma 1. daļā Kalkūnes 12- gala sienu siltināšana punkts Nr.9, fasādes apšūšana ar akmens vates plāksnēm, norādīts biezums b=160mm, bet materiālos norādīts siltumizolācijas slānis b=150mm.Projekta dokumentācijas lapa AR2, AR6 biezums akmens vates plāksnēm b=160mm, lūdzam precizēt biezumu.*

**Atbilde:**

**Siltumizolācijas slāņa biezums precīzi noradīts tehniskā projekta dokumentācijas lapos AR2 un AR6 – un sastāda 160 mm**